合成车间12#外挂楼梯油漆事项

招标技术文件

1. 招标范围

12#楼东西侧2个外挂楼梯油漆

1. 工程量：

经现场测算，实际测算的工程量如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯油漆数量明细 | | | | |
| 序号 | 名称 | | 数量 | 油漆要求 |
| 1 | 东侧楼梯 | 楼梯花纹板 | 158平米 | 底漆二遍防锈漆，二次灰色面漆  靠近道路一侧槽钢面漆为黄黑相间 |
| 槽钢 | 238平米 | 底漆二遍防锈漆，二次灰色面漆  靠近道路一侧槽钢面漆为黄黑相间 |
| 扶手 | 110米 | 底漆二遍防锈漆，面漆黄黑相间 |
|  | 西侧楼梯 | 楼梯花纹板 | 66平米 | 底漆二遍防锈漆，二次灰色面漆  靠近道路一侧槽钢面漆为黄黑相间 |
| 槽钢 | 109平米 | 底漆二遍防锈漆，二次灰色面漆  靠近道路一侧槽钢面漆为黄黑相间 |
| 扶手 | 58 | 底漆二遍防锈漆，面漆黄黑相间 |
| 3 | 人流通道 | | 9 | 底漆二遍防锈漆，二次灰色面漆 |
| 合计:油漆面积580平米,扶手168米 | | | | |

1. 技术要求
2. 除锈，用锤子轻敲锈蚀处并配合使用手持磨光机进行除锈处理，刷2遍防锈漆，再刷按要求颜色调和面漆2遍。
3. 要求除锈彻底，防锈漆涂刷到位，无漏刷现象，面漆涂刷均匀，做好现场防护措施。
4. 每道工序施工后，要由甲方对工序进行验收确认后进入下一步工序。
5. 罐区除锈工具采用防爆工具，如铜锤等
6. 除锈的锈渣需当日及时清除。

四、投标单位需具备的条件

1、房屋建筑工程总承包三级（含）以上或防腐保温工程专业承包三级（含）以上或建筑装修装饰专业承包三级（含）以上。

五、评标原则

1、资质、技术符合要求的投标单位进入商务评议

2、报价采用一次报价方式

3、资质技术符合要求，价格低者作为首选中标单位

六、付款方式

1、验收合格后，付工程款的90%，其余10%半年质保到期后支付

2、供方在付款前提供发票

七、其他

1、招标谈判时间：电话通知

2、请于招标前将投标文件送达招标单位。

送标地点： 淮安市清浦工业园区朝阳西路168号江苏淮安市天士力帝益药业有限公司设备动力部，周波 收。邮编：223001

3、联系方式：

联系人：周波； 联系电话：13861579118