**合成一、二车间更换金刚网纱窗，纱门招标技术要求**

1. **工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 事项内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 拆除旧纱窗 | 将原有破损的旧不锈钢纱窗拆除 | 个 | 22 | 　 | 　 |
| 2 | 制作安装金刚网纱窗 | 制作安装金刚网纱窗，纱窗材质：塑钢材质，金刚网大小；20目。纱窗要求上下开启。 | 个 | 25 | 　 | 　 |
| 3 | 拆除旧纱门 | 将原有旧不锈钢纱门拆除 | 个 | 5 | 　 | 　 |
| 4 | 制作安装金刚网纱门 | 制作安装金刚网纱门，纱门分上下两部分，中间用不锈钢方管做框，不锈钢板装饰，双面装饰，高度；200MM，纱门材质；304不锈钢，金刚网大小；20目， | 平方 | 15.65 | 　 | 　 |
| 5 | 成品保护和垃圾清理 | 施工现场周边需要成品保护，施工结束后将施工垃圾清理干净，运出厂外。 | 项 | 1 | 　 | 　 |
| 6 | 以上价格包含人工费，材料费，成品保护费，措施费、机械费、垃圾清理费、9%工程税金、利润等一切费用。 | 总价；　 | 　 |

清单区域位置；

|  |
| --- |
| 11#、12#纱窗更换明细 |
| 序号 | 区域 | 位置 | 尺寸/mm（宽×高） | 数量 | 备注 |
| 1 | 11# A区三层 | 北走廊电梯处窗户 | 920×780 | 1 | 　 |
| 2 | 11# A区四层 | 北走廊最东边窗户 | 920×630 | 1 | 　 |
| 3 | 11# A区五层 | 北走廊电梯处窗户 | 920×630 | 1 | 　 |
| 4 | 11# A区五层 | 西走廊最南边窗户 | 960×630 | 1 | 　 |
| 5 | 11# A区五层 | 南走廊最东边窗户 | 940×780 | 1 | 　 |
| 6 | 11# B区四层 | 北走廊电梯处窗户 | 920×630 | 1 | 　 |
| 7 | 11# B区四层 | 东走廊窗户 | 890×630 | 3 | 　 |
| 8 | 11# B区二层 | 东走廊中间处窗户 | 890×780 | 1 | 　 |
| 9 | 11# B区二层 | 南走廊窗户 | 900×830 | 2 | 无纱窗 |
| 10 | 11# B区二层 | 北走廊西边第1、2个窗户 | 920×780 | 2 | 　 |
| 11 | 11# C区三层 | 113309压滤间西边窗户 | 930×640 | 2 | 　 |
| 12 | 11# C区三层 | 113312辅机间南边窗户 | 910×640 | 1 | 　 |
| 13 | 11# C区四层 | SB称量暂存间南边窗户 | 920×950 | 1 | 无纱窗 |
| 14 | 11# D区三层 | 热水机房南边窗户 | 910×640 | 2 | 　 |
| 15 | 11# D区三层 | 113415压滤间水池处窗户 | 930×640 | 1 | 　 |
| 16 | 11# D区四层 | 114408溶解脱色间水池处窗户 | 930×640 | 1 | 　 |
| 17 | 12# 合成三区 | 东边窗户 | 960×780 | 1 | 　 |
| 18 | 12# 合成一区 | 二层器具清洗存放间西边窗户 | 940×780 | 1 | 　 |
| 19 | 12# 合成一区 | 暂存间1西边窗户 | 930×830 | 1 | 　 |
| 总计 | 25 | 　 |
| 11#、12#纱门更换明细 |
| 序号 | 区域 | 位置 | 尺寸/mm（宽×高） | 数量 | 备注 |
| 1 | 11# A区一层 | 北侧走廊安全出口 | 1380×2330 | 1 | 　 |
| 2 | 11# C区一层 | 更衣走廊西安全出口 | 1440×2380 | 1 | 　 |
| 3 | 11# C区一层 | VIP通道楼梯北安全出口 | 1300×2330 | 1 | 　 |
| 4 | 11# D区一层 | VIP通道楼梯北安全出口 | 1340×2320 | 1 | 　 |
| 5 | 12# 北门厅 | 合成一区门厅 | 1410×2030 | 1 | 　 |
| 总计 | 5 | 　 |

1. **资质要求：**

1、房建总承包或装修装饰三级以上（含三级）

2、资质文件提供：

具备房屋建筑工程施工或装饰装修专项承包三级以上（含三级）

营业执照副本复印件（三证合一）。

资质证书复印件

其他相关企业认证文件等

投标单位提供的资质文件均需加盖公章

3、投标时需提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）

**三、技术要求**

原隐形纱窗拆除后更换为金刚网纱窗，要求上下开启。窗框为塑钢材质，金刚网眼规格；20目。纱窗需要安装牢固，密封。表面光滑平整，

不锈钢纱门更换金刚网纱门，金刚网分上下两部分，中间用不锈钢方管做框，不锈钢板装饰，双面安装装饰，高度；200MM，纱框材质；304不锈钢，金刚网大小；20目。金刚网纱门需要安装牢固，密封。表面光滑平整。

**四、现场踏勘：**

投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置及任何其他足以影响其提交承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

接到技术文件后，3天内到现场进行勘察，如不到现场勘察，视同认可图纸、技术要求和工程量清单内所有内容。

**五、施工规范管理；**

1、施工前与业主签订安全协议、接受安全、环保知识培训，遵守业主有关规章制度。

2、施工方现场备齐所有施工防护设备和措施，防止现场产尘对人员设备影响，对现场成品采取防护措施，确保成品不被破坏。

3、按工序通知业主进行现场确认，确保工程质量。

4、现场需进行安全相关培训后，开具各种如登高证、临时用电证、动火证，进入受限空间等各种证件后方可进入现场。

**六、招标方式：**

1. **文件邮寄**；投标单位将资质技术文件和商务投标文件分别封闭，采用邮寄方式，投标文件截止时间到2024年6月27日17:00，逾期将不再接收。
2. **邮寄地址**；淮安市清浦工业园朝阳西路168号，江苏天士力帝益药业有限公司，工程部吴彪收。电话；13861571582.
3. **开标时间**；开标时间暂定为6月28日，最终时间另行通知。
4. **资质审核**；投标单位经现场专家评委审核，投标资质符合要求后进入技术评比。
5. **技术评标**；投标单位按招标技术要求件提供投标技术文件，投标技术文件中需含不带报价的工程量清单，并明确付款方式，税率，工期，施工质量标准是否满足技术文件要求，满足技术文件要求后进入商务评比。
6. **商务评比**；

**6.1、**采用全费用单价报价，上述报价均应包含人工费、材料费、运费，机械费、措施费（成品保护费等、管理费、税金），垃圾清理，利润等一切费用。以价格最低者作为中标首选单位，投标报价采用一次报价方式。

**6.2、**各单位各分项报价应符合市场，严重偏离的，将不再邀请参加我公司所有项目投标。如最低价单位个别单项报价偏离市场行情的，将进行二次洽谈。

**七、工程付款方式：**采用包死价。工程验收合格后，付至工程合同价款的90%，余款作为质保金，质保期满后一次性付清。支付工程价款时开具工程合同价款全额增值税专用发票，税率9%。

**八、质保期：12个月**，自工程竣工验收之日起算。

**九、工期：5**天，自通知施工单位进场施工日期起算。