**江苏天士力帝益药业有限公司**

**EHS部门10 M3米立式碱液罐设备招标文件**

**A、技术部分**

**一、10 M3立式碱液罐，满液使用招标范围：**

1.1、数量：一台

1.2、包含10M3立式碱液罐的设计、制造；(不含安装)

1.3、包装、运输和交付；

**二、EHS车间10** M3**立式碱液储罐技术要求URS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 内容 | 是否符合 | 偏离情况 | 备注 |
| USR-1 | 10 M3立式碱液罐，满液储存30%碱液 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-2 | Q235，规格内尺寸φ2200\*3000mm、设爬梯（碳钢材料） | □符合□不符合 |  |  |
| USR-3 | 工作温度：室外常温,-15～60度 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-4 | 30%碱液储罐选用，内表面光滑平整，无清洁死角,设备便于人工清洗 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-5 | 厂家根据存放介质种类、耐压、耐腐蚀及室外冷热环境情况，壁厚设计由供应商根据存放介质情况设计，最低须桶身壁厚≥10mm，底部厚度≥12mm，为了排净底部须为斜底，斜底下面加井字槽钢框架，(具体见图纸)。 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-6 | 密封材料使用耐高温，耐腐蚀，不易脱落。 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-7 | 罐体外表面平整，无目视可见的凹、凸不平 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-8 | 焊接处应均匀，完整，不得有疤痕、夹渣、气孔等 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-9 | 管口配置要求：进料口（DN50，进药液管应伸入离箱底150mm 处）、出料口（DN50，高于底部150mm）、放空口（DN50）、备用口（DN50，配盲法兰）、人孔1个（DN450），液位计口（液位计：UPVC磁翻板），排污口（DN50），温度计口 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-10 | 配备UPVC磁翻板，进出加装法兰阀门 |  |  |  |
| USR-11 | 各口伸出长度≥100mm；备排污口应具备最低点排放且无清洁死角，连接管道采用法兰连接方式 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-12 | 除备用口及人孔外，其余管口须配相应碳钢法兰式阀门（截止阀或球阀） | □符合□不符合 |  |  |
| USR-13 | 露天贴地安装，须有吊装孔,便于吊车吊装。 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-14 | 资料：  1、提供设备图纸  2、产品合格证  3、装箱单  4、储罐制造材料及所有附件 的合格证明及检验报告，用于制造储罐的材料均应有质量合格证明及材质证明 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-15 | 储罐制造完成须进行盛水试验，并提供试验报告，以上材料及附件等选型供应商须充分考虑存储介质温度、压力。 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-15 | 罐体外部、底部（含加强板、槽钢）喷两遍防锈底漆，两遍中灰漆 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-17 | 图纸经买方确认后方可制作 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-18 | 制作工期：30天 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-19 | 质保期：一年 | □符合□不符合 |  |  |
| USR-20 | 具体情况见附件1图纸 | □符合□不符合 |  |  |

**B、资质部分**

**一、投标单位需具备的条件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 内容 | 是否符合 | 偏离情况 | 备注 |
| 1、凡具有法人资格，有设计、生产、制造能力的企业。  2、具备相应制造资质的制造单位、提供全额13%增值税。  3、**资质文件提供**  3.1营业执照副本复印件  3.2其他相关企业认证文件等-非强制要求  4、投标单位提供的资质材料中的证照文件均需加盖公章 | | □符合□不符合 |  |  |

**二、投标文件要求：**

要求投标单位在投标文件中按如下要求对所投标设备进行详细的描述

1、按招标文件要求详细说明所投标设备技术要求和投标设备范围；

2、设备验收标准和方法：按URS要求条款逐条验收；

分项报价书，对设备及配置组成、元器件、仪表等进行详细分项报价：

设备备品备件价格

3、投标文件要求一正本，需加盖公章。

4、本项目需分别制作资质文件、技术文件与商务文件，资质文件与技术文件可封装在一起，商务文件需单独封装，各自不包含彼此信息。

技术文件需包含且不限于，URS逐条确认表，配置明细表（注明所用设备及配置、各部件、元器件、仪表的材质、数量、生产厂家等信息），设备彩图、性能参数表。

商务文件需包含报价清单、商务偏离表（按清单报价方式将综合单价、总价，含税费等）等，发票形式为13%增值税专用发票

5、邮寄地址：淮安市清浦工业园朝阳西路168号，江苏天士力帝益药业有限公司，设备动力部邵险峰收，联系电话15951470381\0517-80889502

6、非公司供应商库内供应商(从没有参加过公司投标的公司)，为新增供应商，还需提供以下资料：

* 含企业介绍。
* 提供业绩表，业绩为合作厂家清单，且提供业绩表中两家合作厂家各一份共2份近期涉及本项目相同购置合同扫描件，合同保密部分可隐去。
* 设备制作、安装现场图片1张。公司厂门照片1张（需拍到公司名称）。

……

投标单位提供的资质文件中的证照文件均需加盖公章

**C、商务偏离情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 是否符合 | 偏离情况 |
| 付款方式：合同签订盖章后，卖方负责开始设备制作，同时买方在7个工作日内完成预付30%合同款，发货前付65%的合同款（设备如为买方原因到货45内不安装，视同安装验收合格），同时供方需开具全额有效的13%增值税发票给需方。质保期一年，无质量问题验收合格后一年付清5%质保款。RMB合同 | □符合□不符合 |  |

**D、商务报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：含税含运费等。货期一个月。 | | | | | | | |

**四、评标原则及投标保证金说明**

* 本项目采用竞争性谈判方式
* 资质、技术合格的投标单位进入商务评议
* 投标报价要求合理，进行合理竞标。
* 报价采用一次报价方式，经评委评议，将资质、技术合格且报价最低者为第一成交候选人，依次类推。

**五、交货方式、质保期**

1、交货地点：江苏淮安市清浦区工业园区朝阳西路168号；

2、交货日期：合同签订盖章后30天内到货；

3、质保期：仪器安装调试验收合格后，质保1年，；

4、需要设备厂家进行现场指导安装；

**六、保险：**卖方负责投保，险别为一切险和战争险，保额为合同总价的100%

货物的所有权和风险在交货时转移.如果交货时货物受损,未通过甲方验收,视同未交货,卖方仍负有交货义务需通过重新发货等方式在合同约定时间内向甲方交货。

**七、银行费用：**买方及卖方承担各自银行的费用。

**八、开箱检验：**

1. 卖方必须在交货之前对货物的质量、规格、性能和数量进行精确全面的检验,并签发质量证明书，证明货物符合合同规定。
2. 货物到达目的地之后，买方将货物置于安装地，由买、卖方双方人员共同开箱检验，或由卖方授权买方独立开箱验收。
3. 如果发现货物质量、规格或数量与合同规定不符，或货物在保质期内证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不良的原材料，买方将向卖方索赔。

**九、其他要求**

1. 开标时间：待定。
2. 开标地点：淮安市清浦工业园区朝阳西路168号江苏淮安市天士力帝益药业有限公司办公三楼视频会议室。
3. 联系方式：联 络 人：邵险峰 联系电话：15951470381、0517-80889502

[邮 箱：ssxxff666@163.com](mailto:邮%20%20%20%20箱：ssxxff666@163.com)

**注：1、快递文件必须在包装外表面注上寄件单位公司名称及联系人，如无注明，后果由寄件单位负责（主要近期文件太多，很多快递文件外表无任何信息，为避免误拆，请各寄件单位注意）。**

**2、供应商需对以上条款逐条进行确认与回复，并对偏差进行详细说明。**