**江苏天士力帝益药业有限公司**

**无菌车间清洗柜制作招标文件**

**A、技术部分**

**一、招标范围：**

1.1不锈钢清洗柜1台

1.2、包装、运输和交付；

**二、技术要求**

1、不锈钢清洗柜

1.1柜体尺寸为700\*480\*1000mm

1.2材质为：不锈钢2B板，厚度3mm，作折边处理

1.3柜体外部做11mm保温（10mm橡塑棉+1mm不锈钢板）

1.4门为上侧开，门框框与柜体组焊时注意焊接变形

1.5柜内清洗的工件为盘状和带法兰的管子状工件，置于柜内应立放或略带倾斜，工件支撑配作，软管清洗设置一个可拆卸的挂钩。

1.6具体见图纸

1.7厂家最终设计图纸需经确认后方可制作

**B、商务部分**

**一、投标单位需具备的条件**

1、凡具有法人资格，有设计、生产制造资质的企业

2、资质文件提供

* 三证合一营业执照副本复印件
* 其他相关企业认证文件等

4、 投标单位提供的资质材料中的证照文件均需加盖公章

5、投标时须提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）

6、需提供近期合同至少2份

**二、投标文件要求：**

要求投标单位在投标文件中按如下要求对所投标设备进行详细的描述

1、按招标文件要求详细说明所投标设备技术要求和投标设备范围；

2、投标方所提供的设备检验标准及方法；

3、分项报价书，对设备及配置组成、元器件、仪表等进行详细分项报价：

4、资质、技术标与商务标分开封装，**技术文件中应对付款方式、供货周期以及税率进行回应。**

**三、付款方式要求：**

1、货到验收后，付货款的90%，其余10%一年质保到期后支付。

2、供方在付款前提供13%增值税发票。

**四、评标原则**

1、资质、技术符合招标要求的投标单位进入商务评议。

2、报价采用一次报价方式。

3、资质、技术符合要求、价格低者作为首选中标单位。

**五、交货期、交货地点、运输及包装**

1、要求在合同签定（双方盖合同章后生效）后10天内货到卖方现场，

2、交货地点：江苏省淮安市清浦区工业园区朝阳西路168号，江苏天士力帝益药业有限公司

3、包装、运输及相关费用由供货方负责，确保安全，因包装和运输造成的损失由供方承担

4、设备到货清单必须详列每装箱内容物。

5、卸货及设备搬运由甲方负责安排。

**六、安装、培训、售后服务**

1、需提供现场安装服务

2、、设备自验收合格后一年为质量保证期，设备调试验收合格后于保修期限内，由其设备本身质量引起的部件或电子零件故障，需要更换的，需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修技术人员需要在48小时内到现场，保证期后应该提供良好的售后服务；

3、厂商为用户提供长期有效的维护保养服务、及维护保养计划；

4、在设备使用期内，中标方应保证设备配件的供应，并承诺提供最优惠配件价格。

**七、其他**

1、招标谈判时间：电话通知

2、请于招标前将投标文件寄至招标单位。

标书邮寄地点： 淮安市清浦工业园区朝阳西路168号江苏淮安市天士力帝益药业有限公司设备动力部，周波 收。

3、联系方式：

联系人：周波； 联系电话：13861579118